Denna handling ansluter sig mot VVS och Kyla AMA 19

**5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM**

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

Montering och installation ska utföras enligt Walraven dokumenterade anvisningar:

Maxx-balksystem för alla tunga inom-och utomhus installationer.

Anvisningar för montering och installation ska medfölja leverans.

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Material- och Varukrav

Upphängningssytem av stål (1.0039 (S235JRH)) för tunga installationer.

Balkarna är varmförzinkade (FZV)

Tre storlekar:

MX80, MX100, MX120

Ytbehandling

varmförzinkade (FZV)

Tillbehör för rörmontering:

För montering ska enbart Maxx-systemet tillbehör användas:

* Maxx U-formad bricka (varmförzinkad FZV)
* Maxx Balkfäste (varmförzinkad FZV/Rostfritt)
* Maxx Balklammer (varmförzinkad FZV)
* Maxx Skarvkoppling (varmförzinkad FZV)
* Maxx T-koppling (varmförzinkad FZV)
* Maxx Koppling 90° (varmförzinkad FZV)
* Maxx Korskoppling (varmförzinkad FZV)
* Maxx Montagebult (varmförzinkad FZV)
* Maxx Bultset (FZV)
* Maxx ändskydd, PE (polyetylen)

Tekniska data

Fyll i tekniska data för vald typ/typer av balk(ar).

# Tabell tekniska data för Walraven Maxx Balksystem

