Denna handling ansluter sig mot VVS och Kyla AMA 19

**5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM**

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

Montering och installation ska utföras enligt Walraven dokumenterade anvisningar:

BIS RapidRail® för alla lätta installationer. C2 klassning för inomhusbruk.

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Material- och Varukrav

Upphängningssytem av stål (1.0242 (S250GD)) för lätta installationer.

Skenorna är blankförzinkade

konsoler

Skenfäste

Finns även i rostfritt stål.

Ytbehandling

Blankförzinkad

Tillbehör för rörmontering:

För montering ska enbart BIS RapidRail® -tillbehör användas:

* Skenfästen och förstärkningsbeslag
* Glidmutter, pendelmutter
* Kulledspendlar
* T-och X-koppling
* Överfall/skarvkoppling
* Skenkopplingar 90˚,135˚
* Balkklammer, stålbalkfäste
* Upphängningsfäste, höjdjusterbart
* WCS Betongskruvar
* Ändskydd
* Gummiprofil