Denna handling ansluter sig mot VVS och Kyla AMA 19

**5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM**

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

Montering och installation ska utföras enligt Walraven dokumenterade anvisningar:

BIS RapidStrut®: för alla meddeltunga inom-och utomhus installationer.

BIS RapidStrut®-systemet även i [BIS UltraProtect® 1000](https://www.walraven.com/se/bis-ultraprotect1000/) (BUP 1000) ytbehandling som ger ytterligare korrosionsbeständighet på upp till 1000 timmar(C4) i saltsprejtest.

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Material- och Varukrav

Upphängningssystem av stål (1.0242 (S250GD)) för medeltunga installationer.

Skenorna är förförzinkad, BUP, FZV eller i Rostfritt stål

Konsoler

Skenfäste G2

Ytbehandling

förförzinkad, BUP, FZV eller i Rostfritt stål

Tillbehör för rörmontering:

För montering ska enbart BIS RapidStrut®: -tillbehör användas:

* Skenfästen, förstärkningsbeslag
* Glidmutter G2 och pendelmutter G2
* Glidmutter med vingar
* Kulledspendel
* Skarvkoppling G2 enkel och U-formad
* T-och X-koppling G2
* Överfall/korskoppling G2
* Skenkopplingar G2 90˚,135˚
* PushStrut-kopplingar
* Balkklammer, stålbalkfäste
* WCS Betongskruvar
* Ändskydd
* PVC-profil
* Gummiprofil