Denna handling ansluter sig mot VVS och Kyla AMA 19

**5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM**

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

Montering och installation ska utföras enligt Walraven dokumenterade anvisningar:

Bis Yeti® och Bis Ursus är för installationer på t.ex tak (även låglutande) och andra ömtåliga ytbeläggningar

Bis Yeti® och Bis Ursus har en avvibrerande och ljuddämpande funktion.

Bis Yeti®-fötterna och Bis Ursus-fötter skall användas med Strutbaserade skensystem och i kombination med Maxx balksystem

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Material- och Varukrav

Bis Yeti®-stödfötterna är tillverkade av WPC som är en komposit gjord av återvunnen plast och träfiber.

Tre storlekar:

Yeti®480 (Inbyggd möjlighet att justera efter takvinkel upp till 7°)

Yeti®335

Yeti®130

Bis Ursus stödfot är tillverkat av vulkaniserat gummi och är motståndskraftigt mot UV-strålning och kemisk påverkan samt inkluderar en BIS RapidStrut® skena.

Tre storlekar:

Bis Ursus 250x130

Bis Ursus 400x130

Bis Ursus 600x240

Tillbehör för montering:

För montering ska enbart användas:

* Justerbar vinkel för BIS Yeti 335
* Stapelbara ballastblock för att öka stabiliteten för BIS Yeti®480
* BIS Strut och Maxx tillbehör